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	مصطلحات مدونة المتطلبات الأساسية لأماكن تخزين المواد الخطرة



قائمة مصطلحات مدونة المتطلبات الأساسية لأماكن تخزين المواد الخطرة التي أنجزتها لجنة مصطلحات العلوم الأساسية والتطبيقية في المجمع

	المصطلح بالإنجليزيّة
	المصطلح بالعربيّة
	الرقم

	Barricade
	متراس
	1

	حاجز طبيعي أو صناعي يقي من الانفجار. 

	Bullet- resistant construction
	منشأ مقاوم للطلقات النارية
	2

	منشأ لا تستطيع اختراقه طلقات نارية ذات مواصفات ومعايير إطلاق محددة.

	Combustible dust
	غبار قابل للاحتراق
	3

	مواد صُلبة ناعمة قطر حبيباتها (420) ميكروناً أو أقل، يمكن أن تشتعل بواسطة لهب أو شرار أو أي مصدر اشتعال آخر عندما تنتشر في الهواء بكميات كافية. 

	Combustible fibers
	ألياف قابلة للاحتراق
	4

	مواد قابلة للاشتعال أو الاحتراق، مثل ألياف القطن والليف والجوت والقنب والكتان والقش والحرير، أو ما شابهها.

	Combustible liquids
	سوائل قابلة للاحتراق
	5

	مواد سائلة درجة وميضها تساوي 38 درجة سلسيوس، فما فوقها.

	Compressed gases
	غازات مضغوطة
	6

	مادة (أو خليط من المواد) تكون عند درجة حرارة 20 سلسيوس وضغط 101 كيلوباسكال (ضغط جوي واحد) في حالتها الغازية، ويزيد ضغطها في عبواتها على 282 كيلوباسكال.

	Control areas
	مساحات مضبوطة 
	7

	أماكن فيها مواد تسبب أخطاراً صحية وفيزيائية إذا زادت كميتها على مقادير محددة. 

	Corrosive (Living tissue)
	مواد آكلة (للأنسجة الحية)
	8

	مواد كيميائية تسبب ضرراً مرئياً للأنسجة الحية عند ملامستها لمدة أربع ساعات على الأقل.

	Cryogenic liquids
	سوائل تبريد 
	9

	سوائل لها درجة غليان أقل من سالب (101)ﹾ سلسيوس عند ضغط جويّ واحد.

	Deflagration
	حريق شديد مفاجئ
	10

	تفاعل يطلق حرارة، كالأكسدة السريعة والشديدة التي تحدث للغبار أو الأبخرة القابلة للاشتعال في الهواء، ويحدث بمعدل أقل من سرعة الصوت؛ ويمكن لهذا النوع من الحريق أن يُحدث انفجاراً.

	Detached building
	مبنى منفصل
	11

	مبنى مكون من طابق واحد من دون طابق تسوية ويستخدم لتخزين أو استعمال المواد الخطرة إذا زادت كمياتها على تلك المسموح بتخزينها في المساحات المضبوطة، بشروط محدَّدة.

	Detonation
	تفجير
	12

	تفاعل طارد للحرارة يرافقه موجات اهتزازية، ترسخ وتسارع التفاعل في المادة، بمعدل يزيد على سرعة الصوت، ويكون له آثار تفجيرية شديدة.

	Explosive
	مادة متفجرة
	13

	مادة كيميائية أو مركب كيميائي أو خليط كيميائي أو أداة يمكن أن تحدث انفجارات بدرجات متفاوتة في القوة والتأثير.

	Fireworks
	ألعاب نارية
	14

	مادة أو أداة يكون الهدف منها إنتاج آثار مرئية و/أو مسموعة للترفيه، وذلك بالاحتراق و/أو التفجير.

	Flammable gases
	غازات قابلة للالتهاب
	15

	غازات تكون قابلة للالتهاب عندما تخلط مع الهواء بنسبة حجمية لا تتجاوز 13%، أو لها مدى التهاب عندما تخلط مع الهواء بنسبة حجمية تساوي 12% على الأقل.

	Flammable liquefied gases
	غازات مُسالة قابلة للالتهاب
	16

	غازات مضغوطة ومسالة جزئياً على درجة حرارة (20)ﹾ سلسيوس، وتكون قابلة للالتهاب.

	Flammable liquids
	سوائل قابلة للالتهاب
	17

	سوائل تقلّ نقطة وميضها عن (38)ﹾ سلسيوس ولا يزيد ضغط بخارها المطلق على (276) كيلوباسكال عند درجة حرارة (38)ﹾ سلسيوس.

	Flammable materials
	مواد قابلة للالتهاب
	18

	موادّ لها قابلية الاشتعال من أي مصدر للحرارة على درجة حرارة تساوي (316)ﹾ سلسيوس، فما دونها.

	Flammable solids
	مواد صلبة قابلة للالتهاب
	19

	مواد صلبة (غير المواد المتفجرة) لها القدرة على التسبب بالحريق عن طريق الاحتكاك أو التغيرات الكيميائية التلقائية؛ أو التي تكون درجة حرارة اشتعالها أقل من (100)ﹾ سلسيوس؛ أو تحترق بشدة عند اشتعالها وتسبب أخطاراً جسيمة. وتحترق هذه المواد ذاتياً بمعدل يزيد على (2,5) مليميتر/ ثانية باتجاه محورها الأساسي.

	Flash point
	نقطة الوميض
	20

	درجة الحرارة الدنيا التي يُطلقُ عندها السائلُ أبخرةً تشكِّلُ مع الهواء خليطاً قابلاً للاشتعال على سطح ما أو في وعاء، لكنها لا تساعدُ على الاحتراق الذاتي.

	Health hazard
	خطر صحيّ
	21

	تصنيف لموادّ كيميائيّة اُجريتْ عليها دراساتٌ، وثبت إحصائياً إصابة الأشخاص المعرضين لها بمخاطر صحيّة مزمنة أو حادّة. ويشمل مصطلح الخطر الصحيّ الموادّ السامّة أو الموادّ الشديدة السميّة والموادّ الآكلة (للأنسجة الحيّة).

	Highly toxic materials
	موادّ عالية السميّة
	22

	موادّ سامّة ذات تركيزات أو جرعات قاتلة.

	Incompatible materials
	موادّ غير متوائمة
	23

	موادّ مُتخالِفة، إذا اختلط بعضُها ببعض قد تتفاعلُ وتُنْتِجُ حرارةً وأبخرةً وغازات أو نواتج خطرة على الصحة أو على الممتلكات.

	Magazine
	مخزَن
	24

	مبنى أو منشأ أو وعاء توافق عليه الجهات الرسميّة المختصّة لتخزين الموادّ المتفجّرة. 

	Median lethal concentration (LC50)
	تركيز قاتل للنصف
	25

	هو تركيز المادّة الكيميائيّة في الهواء أو في الماء، يسبّبُ قتلَ نصف مجموعة حيوانات الاختبار. 

	Median lethal dose (LD50)
	جرعة قاتلة للنصف
	26

	كمية من المادّة الكيميائيّة تُسبّبُ قتلَ نصف مجموعة حيوانات الاختبار عند إعطائها جرعةً واحدةً منها.

	Organic peroxides
	بيروكسيدات عضويّة
	27

	مركبات عضويّة تحتوي على ذرات أكسجين (–O-O-)؛ ويمكن أن تعدَّ مشتقةً من البيروكسيد الهيدروجيني لأن إحدى ذرتي الهيدروجين أو كلتيهما اسْتُبْدِلَ بها جذر عضوي.

	Organic radical
	جِذْر عضويّ
	28

	أيّ مركب من المركبات الكيميائيّة التي تحتوى جزيئاتُها على الكربون ما عدا الكربيدات، والكربونات، وثاني أكسيد الكربون؛ أو المركبات التي تحتوي روابط كربون-هيدروجين.


	Oxidizer
	مُؤَكسِد
	29

	مادة تُنْتِجُ الأكسجين، وتتفاعلُ لتعززَ أو لتبدأ حرقَ الموادّ القابلة للاحتراق.

	Physical hazard
	خطر ماديّ
	30

	خطر ناتج عن مواد كيميائيّة تسبّب ضرراً على الممتلكات.

	Pyrophoric materials
	مواد ذاتيّة الاشتعال
	31

	موادّ تشتعلُ ذاتيّاً في الهواء على درجة حرارة تساوي (54,4ﹾ) سلسيوس، فما دونها.

	Pyrotechnic composition
	تركيبة ناريّة
	32

	توليفة من موادّ تُنْتِجُ ذاتياً ضوءاً مرئياً و/أو صوتاً بسبب تفاعلٍ كيميائيّ طاردٍ للحرارة يبدأُ في الاشتعال.

	Toxic materials
	مواد سامّة
	33

	موادّ أو مركبات عند استنشاقها أو ابتلاعها أو ملامستها للجلد يمكنُ أن تسبّبَ مخاطرَ صحيةً حادّة أو مزمنة؛ وقد تُؤدي للموت.

	Unstable (Reactive) materials
	موادّ غير مستقرّة (متفاعلة)
	34

	موادّ غير المتفجرات، طبيعيّة أو مُنْتَجَة ويمكنُ أن تتبلمرَ بشدّة أو تتحلّل أو تتكاثفَ، أو تكون ذاتيّة التفاعل وتخضع لتغيّرات كيميائيّة شديدة.

	Water- reactive materials
	موادّ متفاعلة بالماء
	35

	موادُّ يمكن أن تنفجرَ أو تتفاعلَ بشدّة أو تُنْتِجَ غازاتٍ خطيرةً قابلةً للالتهاب أو سامّة، أو يمكنُ أن تُطلقَ طاقةً حراريّةً كافيةً لتسبّبَ اشتعالاً ذاتيّاً للموادّ القابلة للاحتراق عند تعرضها للماء أو الرطوبة.
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