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 قائمة مصطلحات مدونة الخرسانة الإنشائية/ المجلد الثاني التي أنجزتها لجنة مصطلحات العلوم الأساسية والتطبيقية في المجمع

	المصطلح بالإنجليزيّة
	المصطلح بالعربيّة
	الرقم

	Beam
	جائز
	1

	ذلك العضو الممتد أفقيّاً في الهيكل والمعرض لأحمال رأسية.

	Brittle material
	مادة هشة
	2

	المادة التي يحدث انقطاعها أو تكسّرها أو فشلها عموماً بشكلٍ مفاجئ ودون ظهور تشوّهات تُنذر بقرب حدوثه. وعليه فالمادة الهشّة تمتصّ طاقة صغيرة نسبياً قبل حدوث الفشل.

	Cantilever
	كابولي (معتلي)
	3

	عنصر إنشائيّ مثل جائز أو بلاطة يكون أحد طرفيه مثبتاً تثبيتاً تاماً بركيزة، في حين يكون الطرف الآخر حرّاً.

	Column
	عمود
	4

	عنصر إنشائيّ يُستخدم بشكل أساسيّ لإسناد ونقل أحمال الضغط المحوريّة الناجمة عن الأحمال الرأسيّة ويُطلق عليه أيضاً عنصر ضغط، وقد يُستخدم أيضاً لمقاومة العزوم وكذلك الأحمال الجانبيّة الناجمة عن الرياح أو الزلازل.

	Crack
	شقّ
	5

	انقطاع الاستمراريّة في جسم مَا.

	Creep
	زحف
	6

	ميل المادة الصُلبة للتحرك ببطء أو التشوّه بصورة دائمة تحت تأثير الإجهادات الثابتة المطبَّقة لزمن طويل.

	Curvature
	تقوّس
	7

	مقدار الانحناء الذي ينحرف به سطح هندسيّ عن كونه مستوى مُسطّحاً أو الذي ينحرف به منحنى عن كونه مستقيماً في حالة الخط المستقيم.

	Dead load
	حمل ميت
	8

	حمل رأسيّ متولّد من أوزان مواد الإنشاء والتشييد لعناصر ومكوّنات المبنى أو المنشأ. ويمتاز بثبات قيمه ومواضعه.

	Deflection
	ترخيم
	9

	إزاحة في عنصر إنشائيّ تحت تأثير الأحمال.

	Deformation
	تشوّه
	10

	تغيّر في الشكل أو الأبعاد أو الحجم لعنصر ما نتيجةً لتأثير القوى المطبّقة أو التغيّرات الحرارية أو الزحف أو غير ذلك.

	Design
	تصميم
	11

	سلسلة منهجيّة من الخطوات التي يستخدمها المهندس لتحديد شكل وأبعاد العناصر الفنيّة والهندسيّة ومكوّناتها اللازمة لمقاومة الإجهادات.

	Exposed
	معرّض
	12

	انكشاف المادة أو العنصر لتأثيرات خارجيّة مُعيّنة مثل تأثيرات التجوية أو المياه أو الأملاح وخلافها.

	Finishing
	تشطيبات (إنهاءات)
	13

	أشغال تُطبَّق على السطح الخارجيّ للأشغال الأساسيّة للتجميل أو للزخرفة أو للحماية.

	Flat slab
	بلاطة مسطّحة
	14

	عنصر إنشائيّ أفقيّ ذو سطح مستوٍ وسماكة صغيرة نسبياً مقارنةً بالأبعاد الأفقيّة.

	Hollow block
	طوب مُفرَغ
	15

	كتلة خرسانيّة أو طينيّة أو حجريّة جوفاء تُستخدم في إنشاء وتشييد المباني.

	Live load
	حمل حي
	16

	حمل رأسيّ متولّد من الاستخدام والإشغال للمبنى أو المنشأ ويكون متغيّر القيمة و/أو الموضع، ولا يشمل الأحمال الناجمة عن الأوزان الإنشائيّة كالأحمال الميتة أو الأحمال البيئيّة مثل أحمال الرياح والثلوج والأمطار والزلازل والفيضانات.

	Load
	حمل
	17

	قوة أو فعل ناجم عن وزن مواد المبنى والقاطنين وممتلكاتهم والتأثيرات البيئيّة والحركات المتفاوتة والتغيّرات الحجمية الناجمة عن التقييد. وتُعرف الأحمال الميتة بأنها تلك الأحمال الدائمة والثابتة التي يكون فيها التغيّر في القيمة أو المكان معدوماً مع الزمن أو قليلاً جداً.

	Partition
	قسّام (قاطع)
	18

	جدار داخلي غير إنشائي يمتد أفقياً أو عمودياً بين الركائز. وقد تكون هذه الركائز مكوّنةً من الهيكل الرئيس للمبنى أو من أعضاء إنشائية فرعية أو أي قسمٍ آخر من نظام القواطع.

	Precast
	سابق الصبِّ
	19

	عناصر خرسانية تُنتج بصبِّ الخرسانة في قوالب قابلة لإعادة الاستخدام ومن ثم يتمُّ علاجها وإنضاجها في بيئة مُتَحكَّم فيها، ونقلها إلى موقع البناء ورفعها إلى مكانها في المنشأ وتثبيتها.

	Reversal loads
	أحمال متعاكسة
	20

	أحمال دوريّة في اتجاهين متعاكسين.

	Rigidity
	جساءة
	21

	خاصية للعنصر الإنشائي تمثل قساوته ومدى مقاومته للتشوّه والانحناء.

	Safety factor
	عامل أمان
	22

	تعبير يتمثّل في الزيادة الاحتياطية في قدرة النظام لتحمّل الحمل المنشود محسوبة إلى درجة مقبولة من الدقة.

	Serviceability limits
	حدود تشغيلية
	23

	تشير إلى الحالات والشروط التي يعدُّ فيها المنشأ مفيداً وصالحاً للاستخدام، وعند تجاوز هذه الحدود، يعدُّ المنشأ غير صالح للاستخدام. وتشمل عوامل عديدة مثل الترخيم والتشوّه والتشقّق والاهتزاز المفرط والديمومة والاستقرار الشامل ومقاومة الحريق وخلاف ذلك.

	Shrinkage
	انكماش
	24

	انخفاض طفيف في أبعاد جسم أو نظام مَا ينجم عن نقصان حجم المادة نتيجة لتأثيرات التغيّرات الحرارية.

	Slab
	بلاطة
	25

	عضو إنشائي أفقي أو شبه أفقي يحمل أساساً الأحمال الرأسية المتعامدة على مستوى سطحه، ويرتكز على جيزان أو أعمدة لنقل الأحمال إلى الأساسات.

	بطن: Soffit
سطح سفلي.
-
بطن البلاطة: Slab soffit
            السطح السفلي للبلاطة.
	26

	Steel
	فولاذ
	27

	مادة مكوّنة أساساً من صلب الحديد ومن عناصر أخرى مثل الكربون وغيره، وتُستخدم في أشغال الإنشاءات وفي تطبيقات أخرى، لما لها من مقاومة شد عالية نسبياً، وإمكانية تشكيلها بأشكال مختلفة كقضبان تسليح أو صفائح أو غير ذلك.

	Stirrup
	كانة
	28

	تسليح فولاذي يُستخدم لمقاومة إجهادات القص واللي في العناصر الإنشائية ويتألّف من القضبان العادية أو تشكيلات الأسلاك الملحومة (الملساء أو المبزرة) وبأشكال مُختلفة. ويوضع بشكل متعامد مع التسليح الطولي أو مائلاً عنه بزاوية معينة.

	Strain
	انفعال
	29

	وصف أو مقياس للتشوّه بدلالة الإزاحة النسبية أو الدوران النسبي لمكونات الجسم دون الأخذ في الحسبان الحركات الجامدة. وقد يُعبَّر عن حقل الانفعال إمّا بدلالة الشكل الأولي أو النهائي.

	Strength
	مقاومة
	30

	قدرة عضو أو عنصر أو مقطع أو وصلة أو مكوّن ما لمقاومة الإجهادات الناجمة عن الأحمال المطبّقة دون حدوث فشل.

	Stress
	إجهاد
	31

	شدة القوى الداخلية على وحدة المساحة الواحدة.

	Tightness
	كتامة
	32

	انعدام النفاذيّة وإحكام الإغلاق.

	Torsion
	ليّ
	33

	التواء عنصر مَا نتيجة تطبيق عزم دوران، ووحدته نيوتن متر.

	Torsional moment
	عزم الّليّ
	34

	مقدار العزم الدوراني حول محور العنصر الناجم عن الّليّ المطبّق.

	Torsional reinforcement
	تسليح الّليّ
	35

	قضبان أو أسلاك تسليح فولاذية توضع بشكل عرضي على المقطع لمقاومة عزوم الّليّ.

	Vibration
	اهتزاز
	36

	حدوث ذبذبات حول نقطة التوازن. وقد تكون الذبذبات دورية، مثل حركة البندول؛ أو عشوائية مثل الحركة الأرضية.
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